**危険物製造所等自主点検表**

点検日　　　年　　　月　　　日

事業所名

点検者

１　点検者は、危険物取扱者又は危険物取扱者の指示を受けた者とする。

　２　点検項目、内容の点検結果を結果欄（良好○、不良×）に記入する。

　３　点検結果が不良であった場合、備考欄に改善日、改善内容等を記載する。

　４　点検表に基づき1年に１回以上実施し、これを３年間保管する。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **点検項目** | **点検内容** | **結果** | **備　考** |
| 危険性の把握 | 火災、地震又は流出事故発生時の行動要領は作業員全員が熟知しているか |  |  |
| 消火設備 | 使用方法は従業員全員が熟知しているか |  |  |
| 外観に異常がないか（ひび割れ、亀裂、錆び等） |  |  |
| 設置者 | 施設の設置者に変更はないか |  |  |
| 危険物取扱者免状 | 危険物取扱者免状の記載内容に変更はないか |  |  |
| 保安講習を一定期間ごとに受講しているか |  |  |
| 掲示板 | 掲示板に掲げられている内容（危険物品名・数量等）に変更はないか |  |  |
| 関係書類 | 許可書、完成検査済証、関係図面等は適切に保管されているか |  |  |
| 保有空地 | 定められた空地を確保しているか |  |  |
| 施設管理 | 整理整頓を行うとともに、不必要な物件を置いていないか |  |  |
| 地震発生時における転倒、又は落下防止策がされているか |  |  |
| 無許可で施設の構造又は設備の変更をしていないか |  |  |
| 壁、柱、屋根、床、窓、出入口等に異常がないか（変形、亀裂等） |  |  |
| 換気設備に異常がないか（目づまり、変形、損傷等） |  |  |
| ためます、油分離装置、注入口に異常がないか（土砂の堆積、変形等） |  |  |
| 設備管理 | 電気設備に異常がないか（電気配線、照明、防爆機器等の外観） |  |  |
| 機器類 | 破損、変形、異音、異臭がないか |  |  |
| 油漏れはないか |  |  |
| 配管に錆び、劣化、変形等ないか |  |  |
| ホースにひび割れはないか |  |  |
| 液面計の表示は正確か |  |  |
| アース（接地）状況は良好か |  |  |
| 弁の作動状況に異常がないか |  |  |

※この点検表は豊田市のホームページからダウンロードできます。