施行基準様式第3号

受水槽容量計算書

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使　用　水　量 | 種　　別 | 使用人員（面積） | 単位当り使用水量（日） | 1日平均使用水量 |
| 住　　宅 | 　戸×　人＝　人 | 250／日／人 |  |
| クーリングタワー補給水量 |  |  |
| その他補給水量 |  |  |
| 合　　　　計 | 1日平均使用水量　Ｑ1 | ㎥ |
| 消火用数量 | 専用水道 | ㎥ |
| 水　槽　容　量 | 受水槽　Ｑ＝Ｑ1 × 1／2　Ｑ　　　　Ｑ＝　　× 1／2 | 有効容量縦　　横　　深　　×　　×㎥ |
| 高置水槽　Ｑ＝Ｑ1 × （1／12～3／12）　Ｑ　　　　 Ｑ＝　　× | 有効容量縦　　横　　深　　×　　×㎥ |
| 副受水槽 | ㎥ |
| 給　　水 | 配水管口径取出し口径メーター器口径ボールタップ口径 | ㎜㎜㎜㎜ | 　1日平均使用量　ボールタップ給水量　定水位弁設定流量　定水位弁口径 | 時間㎥／時㎥／時㎜ |
| 揚　水 | 口　径㎜ | 揚水量／分 | 揚　程ｍ | 電動機KW | 台　数　台 | 運転方法　　手動　自動　自動　　切替　交互　同時 |
| 備　　考 |