１　共通項目（項目にチェック☑してください。）

記入例

（第８号様式　別紙）

施工チェックリスト

|  |  |
| --- | --- |
| 適合 | 項目 |
| [x]  | 施工中・施工後の写真を撮影した |
| [x]  | 使用資材が別表１の基準に適合しているとわかるように写真を撮影した |
| [x]  | 断熱改修を行った開口部について、１箇所ごとに写真を撮影した |

適合しているか、施工会社がチェックをしてください。

１つでもチェックがない場合、再提出となります。

２　天井を改修する場合（項目にチェック☑してください。天井を改修しない場合はチェック不要です。）

|  |  |
| --- | --- |
| 適合 | 項目 |
| [ ]  | 断熱材を隙間なく施工した |
| [ ]  | 天井面の断熱材は、防湿フィルムを室内側に施工した ※防湿フィルムの施工が不要な断熱材を用いた場合を除くただし、施工不要理由が分かる資料（カタログ等）を添付すること |
| [ ]  | 天井は、内装下地を塞ぐ前に断熱材施工がわかるように写真を撮影した |

３　壁・床（基礎）を改修する場合（項目にチェック☑してください。壁・床（基礎）を改修しない場合はチェック不要です。）

|  |  |
| --- | --- |
| 適合 | 項目 |
| [x]  | 断熱材を隙間なく施工した |
| [x]  | 防湿フィルムの耳部分は、柱や間柱の見付け面に留めた※防湿フィルムの施工が不要な断熱材を用いた場合を除く　ただし、施工不要理由が分かる資料（カタログ等）を添付すること |
| [x]  | 外壁と床（基礎）の取り合い部、間仕切り壁と床の取り合い部に気流止めを施工した |
| [x]  | 壁・床（基礎）の施工は、内装下地を塞ぐ前に断熱材施工がわかるように写真を撮影した |

４　設備の効率化工事をする場合（項目にチェック☑してください。設備の効率化工事をしない場合はチェック不要です。）

|  |  |
| --- | --- |
| 適合 | 項目 |
| [ ]  | 機器の仕様に適合するよう適切に施工した |
| [ ]  | 不可視部分をふさぐ前に施工状況がわかるように写真を撮影した |

上記内容について施工内容等と相違ないことを確認しました。

チェック日、施工会社名、チェックの担当者名を記載。

令和7年8月19日

会社名　　○○株式会社　　担当者名　　　豊田　花子